**RICHIESTA DI**

sottoscritt       nat a       il       residente in      , n.      , della località      , C.A.P.      , Tel.       Fax       E-mail       – C.F.:      , in qualità di

della Società       avente sede in      , n.      , della località      , C.A.P.      , Tel.      , Fax      , E-mail       – C.F.:      , P. I.V.A.:      ;

ai sensi dell’ art. 29 del d.lgs. 152/99 s.m.i.

**CHIEDE**

l’autorizzazione allo scarico

il rinnovo della precedente autorizzazione, (che allega in copia), rilasciata da       in data       che prevede lo scarico  dei reflui provenienti dall’insediamento sito in Comune di Stienta (RO) in       civ. n.

**A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:**

**TITOLARE DELLO SCARICO:**       nat a       il       residente in      , n.      , della località      , C.A.P.      , Tel.       Fax       E-mail       – C.F.:

**UBICAZIONE DELLO SCARICO:** Via       civ. n.

# **TIPO DI INSEDIAMENTO:**

# Civile abitazione

# Altra attività

**SISTEMA DI SCARICO:**

Pozzo assorbente

Sub-irrigazione

Sub-irrigazione drenata

Pozzo a tenuta

Acque reflue sul suolo

In corso d’acqua superficiale

**QUALITÀ DELLE ACQUE SCARICATE :**

NERE (bagni e cucine)

BIANCHE (meteoriche)

MISTE (nere e bianche)

**FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA:**

Acquedotto

Pozzo autonomo

**NEL CASO DI RINNOVO**:

si dichiara che il sistema di scarico **non ha subito variazioni** da quanto precedentemente autorizzato.

IL RICHIEDENTE

()

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RELAZIONE TECNICA**

**PER LO SCARICO DI REFLUI DOMESTICI NEL SUOLO O IN ACQUE SUPERFICIALI**

Motivo per cui viene chiesta deroga all’allacciamento in fognatura per lo scarico delle acque reflue domestiche (**art. 29 D.Lgs. 152/99 s.m.i.)**

#### Mancanza della fognatura pubblica SI NO

Fognatura pubblica in via di realizzazione  SI  NO

Presenza di corpo idrico superficiale a breve distanza  SI  NO

Problemi tecnici di allacciamento

Problemi connessi all’ubicazione del sito (es. fondi interclusi ….)

Numero massimo di abitanti previsto

**DIMENSIONAMENTO VASCA IMHOFF (Circ. G.R. 4/06/86 n°35 - tab.1)**

Numero di colonne di scarico

Distanze minima delle vasche dagli edifici

#### Numero delle vasche Imhoff previste

Vasca n° 1

Volume comparto sedimentazione       m3

Volume comparto digestione       m3

Volume totale della vasca       m3

## Vasca n° 2

Volume comparto sedimentazione       m3

Volume comparto digestione       m3

Volume totale della vasca       m3

## Vasca n° 3

Volume comparto sedimentazione       m3

Volume comparto digestione       m3

Volume totale della vasca       m3

**CARATTERISTICHE DEL CORPO IDRICO SUPERFICIALE RICETTORE:**

Privato

Consorziale

Note :

**DIMENSIONAMENTO RETE DI SUB-IRRIGAZIONE:**

***SITUAZIONE IDROGEOLOGICA DEL SITO (Del. C.M. 4/02/1977 - all.5)***

Tipo di Terreno Sviluppo longitudinale della condotta disperdente

##### Sabbia sottile, materiale leggero di riporto 🡺 2 m per abitante 🡺 totale m.

Sabbia grossa e pietrisco 🡺  3 m per abitante 🡺 totale m.

##### Sabbia sottile con argilla 🡺 5 m per abitante 🡺 totale m.

Argilla leggermente sabbiosa 🡺  10 m per abitante 🡺 totale m.

Argilla compatta 🡺 non adatta

Profondità del fondo della trincea dello scavo del sistema disperdente dal piano campagna m.

##### Profondità minima del livello della falda dal piano campagna m.

##### DIMENSIONAMENTO PARETE POZZO DISPERDENTE:

***SITUAZIONE IDROGEOLOGICA DEL SITO (Del. C.M. 4/02/1977 - all.5)***

Tipo di Terreno Sviluppo parete perimetrale pozzo

##### Sabbia grossa o pietrisco 🡺 1 mq. per abitante 🡺 totale mq.

Sabbia fina 🡺  1,5 mq. per abitante 🡺 totale mq.

##### Argilla sabbiosa o riporto 🡺 2,5 mq. per abitante 🡺 totale mq.

Argilla con molta sabbia o pietrisco 🡺  4 mq. per abitante 🡺 totale mq.

Argilla con poca sabbia o pietrisco 🡺  8 mq. per abitante 🡺 totale mq.

Argilla compatta impermeabile 🡺 non adatta

Profondità del fondo della trincea dello scavo del pozzo disperdente dal piano campagna m.

##### Profondità minima del livello della falda dal piano campagna m.

**Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, che**:

* le vasche Imhoff sono dotate di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore ai 10 cm e sono installate esternamente, alla distanza di almeno 1 metro, dal fabbricato di cui sono a servizio;
* il terreno interessato dall’impianto non è e non sarà interessato da aie, zone pavimentate, o altre sistemazioni che ostacolino il passaggio dell’aria nel terreno;
* non esistono punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile pubblico nel raggio di 200 metri (area di salvaguardia D.P.R. 236/88) o pozzi, condotte o serbatoi ad uso privato nel raggio di 10 m.;
* la distanza dei pozzi o della rete disperdente dai confini di proprietà è di almeno 2 metri (Art. 889 Codice Civile);
* la falda a valle dell’impianto non sarà utilizzata per uso potabile, domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi;
* l’estrazione del fango e della crosta sarà effettuata almeno una volta all’anno, trattenendo una idonea documentazione per gli eventuali controlli degli organi competenti (bolla o fattura di conferimento a ditta autorizzata);
* le opere verranno realizzate secondo le modalità previste dalle normative tecniche generali riportate nell’allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4/2/1977 e secondo quanto indicato all’Art.29 D.Lgs.152/99 e s.m.i.;
* le acque reflue provenienti dall’immobile di cui trattasi, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo sono caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti della tabella indicata all’Art.17 comma b) del P.R.R.A. del 01/09/1989, n. 962 e s.m.i. . Altri inquinanti, qualora presenti, sono contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, colonna “Scarico in acque superficiali”, dell’Allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n 152 e successive modifiche ed integrazioni;
* è in corso d’istruttoria la pratica volta ad ottenere la concessione per l’immissione nel canale consorziale;
* il richiedente si impegna a produrre la documentazione fotografica dell'impianto, eseguita prima della chiusura degli scavi e debitamente datata.
* l’eventuale occupazione di suolo pubblico per la realizzazione della rete privata sarà chiesto all’Amministrazione Comunale del Comune di Stienta con separata domanda.

IL RICHIEDENTE

(     )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Documenti allegati (solo per nuovi impianti)**:

Planimetria in scala 1: 1.000 o 1: 2.000 *(in* ***2*** *copie)*🞸con individuazione del fabbricato e se possibile del tratto di fognatura pubblica più vicina;

Disegno in scala da 1: 50 a 1: 500 *(in* ***2*** *copie)*🞸con indicate chiaramente:

1. quota delle colonne di scarico e della rete di fognatura con simbologia allegata in legenda;
2. fognature per acque bianche e per acque nere con diametro tubazioni, pozzetti, vasche biologiche, ecc.;
3. sezione verticale dell’impianto con indicazione delle quote dello scavo delle opere e della massima quota di falda prevista;
4. tratto di suolo pubblico interessato alla posa di tubazioni, pozzetti, vasche.

n. 1 marca da bollo da € 16,00

Copia del versamento di € 50.00 effettuato a titolo *DIRITTI DI SEGRETERIA*:

presso la Tesoreria Comunale di Stienta – B.C.C. - Agenzia di Stienta;

tramite versamento sul conto corrente postale n. 11227451 intestato al Comune di

Stienta – Servizio Tesoreria

Se trattasi di **attività** è necessario inoltre allegare:

Pianta in scala da1:50 o 1:500 *(in* ***2*** *copie)*🞸dell’unità immobiliare con indicazione dei servizi igienici, degli scarichi e di eventuali impianti o depuratori (schede tecnico-operative);

Relazione tecnica descrittiva dell’attività svolta con indicazione della tipologia e quantità delle acque reflue immesse .

🞸 **N. B. Gli elaborati** **devono essere firmate in tutte le copie** **a cura di tecnico abilitato**.

-Allegare copia documento d’ identità.

-Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria

Il pagamento è da effettuarsi mediante il portale PagoPA presente sul sito del Comune di Stienta.

**Persona da contattare per comunicazioni e chiarimenti tecnici**

Nome e Cognome       Residenza       Telefono       Cell.       E-mail

**DICHIARAZIONE IMPIANTO FOGNARIO**

Il sottoscritto      , con studio in      ,      , n.      , C.F.:       partita IVA      , iscritto       al n.      , Tel.      , Fax.      , E-mail      , in qualità di tecnico progettista incaricato per la presentazione dell’opera denominata:       su fabbricato , nel Comune di Stienta Provincia di Rovigo in      , civ. n.       censuario di Stienta foglio       mappale       accertato che in Via        la fognatura pubblica idonea all’allacciamento dell’impianto interno di fognatura

**DICHIARA**

**vista l’assenza della fognatura pubblica :**

che il suddetto fabbricato è già in possesso dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto fognario che scarica:

con sistema a sub irrigazione;

con sistema a pozzo disperdente;

con sistema a sub irrigazione drenata;

con recapito in acque superficiali;

altro      .

rilasciato da       con prot. n.       del       e che l’intervento qui previsto non modifica la qualità e quantità dello scarico esistente;

che il suddetto fabbricato adotterà nello scarico dell’impianto fognario interno, come indicato negli elaborati grafici di progetto:

il sistema a sub irrigazione;

il sistema a pozzo disperdente;

il sistema a sub irrigazione drenata;

il recapito in acque superficiali;

altro      ;

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento della Polesine Acque spa per il Servizio Pubblico di Fognatura e Depurazione.

L’autorizzazione allo scarico, è vincolante all’attivazione dello stesso.

IL PROGETTISTA

(     )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_